**CONCEPTOS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA**

**INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **DESCRIPCION CONFORME ANEXO 01** | **UNIDAD DE MEDIDA** | **CANTIDAD** | **LUGAR Y FECHA DEL SERVICIO** |
| 1 | **ESPECIFICACIONES PARA ELEVADOR (USO PARA DISCAPACITADOS)****EN EL EDIFICIO DE DOCENCIA DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NAYARIT**ELEVADOR – CABINA COMPLETA CON ACABADOS EN CRISTAL TEMPLADO DE 6MM. INCLUYE BOTONERA DE MANDO EN CABINA, BOTONERAS DE LLAMADO (LEGUAJE BRAILLE PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL) EN CADA ESTACIÓN E INTERRUPTOR EN PUERTA DE CABINA.

|  |  |
| --- | --- |
| ALTURA DE LEVANTE | 8.00MTS |
| CAPACIDAD DE CARGA | 500KG |
| SISTEMA DE OPERACIÓN | ELECTRO HIDRÁULICO |
| DIMENSIONES DE CLARO | 1.50MTS X 1.75MTS |
| DIMENSIÓN DE LA PLATAFORMA | 1.30MTS X 1.30MTS |
| FOSO | 0.20MTS |
| FIJACIÓN | TAQUETES EXPANSIVOS EN FIRME DE CONCRETO |
| VOLTAJE REQUERIDO  | 220 VOLS AC |
| GARANTÍA DE OPERACIÓN | 1 AÑO EN CONDICIONES NORMALES |
| UNIDAD HIDRÁULICA | 3HP |
| ESTACIONES | TRES (3) |
| ACCESOS | SIMPLE (1) |
| ACABADOS | CRISTAL TEMPLADO 6MM |
| TIPO DE CABINA | CABINA SEMI COMPLETA (ALTURA INTERIOR 2.10MTS) |

ELEVADOR CABINA SEMICOMPLETAIMAGEN ELEVADOR- CABINA COMPLETAELEVADOR CABINA SEMICOMPLETAELEMENTOS DE SEGURIDAD DE ELEVADOR, ADITAMENTOS PARA EL EQUIPO: MAGIC LOCK, SECURITY SHILD, BANCO DE BATERÍAS, TOPES AMORTIGUADORES, ARRANCADOR CON DISPLAY, REGULADOR DE VELOCIDAD, BOTÓN DE SOBREPESO, OTROS Y SISTEMA DE AUTONIVELACIÓN.  | PIEZA | 1 | LIBRE ABORDO E INSTALACIÓN EN EL EDIFICIO DE LA SECRETARÍA DE DOCENCIA DE LA UNIVERSIDAD.CIUDAD DE LA CULTURA SIN NÚMERO COLONIA CENTRO.C.P. 63000TEPIC, NAYARIT, MEXICO.ATENCIÓN:MTRA. NORMA LILIANA GALVAN MEZA. |